ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА РОССИИ

ПИСЬМО
от 18 апреля 2003 года

Внести следующие изменения и дополнения в Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства и Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003.
1. Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства.
Раздел "Определение границ объекта землеустройства на местности, их согласование и закрепление межевыми знаками" дополнить пунктом:
"14.8. На межевой знак (знаки), который принадлежит трем и более земельным участкам и при наличии в пределах 40 метров не менее трех четко опознаваемых предметов (элементы зданий, строений, сооружений, опор линий электропередачи и т.п.), составляется абрис".
Раздел "Формирование землеустроительного дела":
а) пункт 18.1 дополнить подпунктом "12) абрисы на межевые знаки" с последующим изменением нумерации подпунктов;
б) пункт 18.2 дополнить подпунктом "5) абрисы на межевые знаки" с последующим изменением нумерации подпунктов.
2. Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства.
Считать пункт 9 раздела "Составление проекта территориального землеустройства в случае восстановления границ земельного участка" пунктом 10 с соответствующим изменением нумерации последующих разделов и подразделов.

Руководитель Федеральной службы
земельного кадастра России
С.И.САЙ